1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa
Corial* Endurecedor AN

uso: agente auxiliar / agente de acabado para la industria del cuero

Empresa:
BASF Curtex S.A.
Carretera del Medio, 219
E-08907 L'Hospitalet
Teléfono: (+34) 93 261 61 00
Telefax número: (+34) 93 261 61 09

Información en caso de urgencia:
Teléfono: (+34) 93 261 6100
Emergency Call Center
Fire Brigade/Bomberos BASF Tarragona
Tel.:  (+34) 977 256 200       Fax: (+34) 977 540 512

2. Composición/Información sobre los componentes
Descripción Química

Trimethylolpropane tris(beta-ethyleniminopropionate)

Contiene: aditivos

Sustancias peligrosas

Trimethylolpropane tris(beta-ethyleniminopropionate)
Contenido (W/W): 80 % - 90 %
Número CE: 257-765-0
Símbolo(s) de peligrosidad: Xn
Frase(s) - R: 20/21/22, 41, 43, 68

diacetonalcohol
Contenido (W/W): >= 5 % - <= 10 %
Número CE: 204-626-7
Número INDEX: 603-016-00-1
Símbolo(s) de peligrosidad: Xi
Frase(s) - R: 36

trietilendiamina
Contenido (W/W): >= 1 % - <= 2 %
Número CE: 205-999-9
Símbolo(s) de peligrosidad: Xn
Frase(s) - R: 22, 36/38

En el caso que se mencionen sustancias peligrosas, en el capítulo 16 figura la indicación detallada de los símbolos de peligrosidad y las frases R.

3. Identificación de los peligros
Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
Riesgo de lesiones oculares graves.
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
Posibilidad de efectos irreversibles.

4. Medidas de primeros auxilios
Indicaciones generales:
Cambiarse inmediatamente la ropa manchada. 

Tras inhalación:
En caso de malestar tras inhalación de vapor/aerosol: respirar aire fresco, buscar ayuda médica. 

Tras contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón. 

Tras contacto con los ojos:
Lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante al menos 15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo. 

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber abundante agua, provocar el vómito, buscar ayuda médica. 

Indicaciones para el médico:
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico. 

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción adecuados: 
agua, medios de extinción en seco, espuma, dióxido de carbono

Riesgos especiales: 
vapores nocivos
Formación de humo/niebla. En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse. 

Vestimenta de protección especial: 
Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección. 

Información adicional: 
El riesgo depende de las sustancias que se estén quemando y de las condiciones del incendio. El agua de extinción contaminada debe ser eliminada respetando las legislaciones locales vigentes. 

6. Medidas en caso de vertido accidental
Medidas de protección para las personas:
Llevar ropa de protección personal. 

Medidas de protección para el medio ambiente:
Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extinción de incendios, caso de estar contaminada. Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. 

Método para la limpieza/recogida:
Para grandes cantidades: Bombear el producto. 
Para residuos: Recoger con materiales absorbentes adecuados. Eliminar el material recogido de forma reglamentaria. 

7. Manipulación y almacenamiento
Manipulación
Mantener el almacén y el lugar de trabajo con una buena aireación/ventilación. 

Protección contra incendio/explosión:
Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. 

Almacenamiento
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Mantener los envases cerrados herméticamente y en un lugar seco; almacenar en un lugar fresco. 

A temperaturas bajas o en condiciones heladas el producto envasado no se deteriora.
Proteger de temperaturas superiores a: 40 °C
El producto envasado debe estar protegido antes de superar la temperatura indicada.

8. Controles de la exposición / Protección personal
Componentes con valores límites controlables en el lugar de trabajo

151-56-4: etilenimina (Contenido (W/W): <= 10 PPM)
valor TWA 0,9 mg/m3 ; 0,5 ppm (LEP (España))
Efecto sobre la piel  (LEP (España))
La sustancia puede ser absorbida por la piel.

123-42-2: diacetonalcohol (Contenido (W/W): 8,2 %)
valor TWA 241 mg/m3 ; 50 ppm (LEP (España))

Equipo de protección personal
Protección de las vías respiratorias:
Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia a corto plazo: Filtro para gas EN 141 tipo A (gases/vapores orgánicos (punto de ebullición > 65 ºC)). 

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN 374).
p.ej., caucho de nitrilo, caucho de cloropreno, cloruro de polivinilo y otros
Indicaciones adicionales: Los datos están basados en ensayos propios, bibliografía e informaciones de fabricantes de guantes, o bien, los datos se han deducido por analogía a sustancias similares. Debido a diversos factores (por ej. la temperatura), en la práctica el tiempo de utilización diario de unos guantes de protección resistentes a productos químicos es claramente inferior a los guantes conforme a EN 374 en el que se establece el tiempo de permeabilidad.
Debido a la gran variedad se debe tener en cuenta el manual de instrucciones de los fabricantes.

Protección de los ojos:
gafas cesta (EN 166) y pantalla facial

Protección corporal:
Escoger protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección contra productos químicos (según DIN-EN 465)

Medidas generales de protección y de higiene:
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal. 

9. Propiedades físicas y químicas
Estado físico: 	líquido	
Color: 	incoloro hasta amarillo	
Olor:	según el disolvente contenido en el producto	

Valor pH:	9
(100 g/l) 		

Punto de ebullición:	150 - 172 °C		

Punto de inflamación:	60 °C	(DIN/EN 22719; ISO 2719)	
Flamabilidad:	no inflamable		
Límite inferior de explosividad:	1,80 %(V) 	(DIN 51649-1)	
Límite superior de explosividad:	6,90 %(V) 	(DIN 51649-1)	
Riesgo de explosión:	no existe riesgo de explosión		

Presión de vapor:	120 Pa
(20 °C) 		

Densidad:	aprox. 1,1 g/cm3 
(20 °C) 	(ISO 2811-3)	

Solubilidad en agua:	soluble
(15 °C)		

Viscosidad, dinámica:	200 - 300 mPa.s
(23 °C) 		

10. Estabilidad y reactividad

Descomposición térmica: No hay descomposición si se utiliza conforme a las instrucciones de uso. 	
Sustancias a evitar: 
ácidos

Reacciones peligrosas:
Durante el almacenamiento y manipulación, conforme con la reglamentación, no se presentan reacciones peligrosas. 

No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

11. Informaciones toxicológicas

DL50/oral/rata: aprox. 1.000 mg/kg 

Irritación primaria en piel/conejo: no irritante 

Irritación primaria en mucosa/conejo: Riesgo de lesiones oculares graves. 

Sensibilización/prueba de maximación en cobaya/cobaya: sensibilizante (Directiva 406 de la OCDE) 

Información adicional:

Experiencias en personas:

Durante un contacto prolongado con el producto puede producirse una alérgia cutánea.

Indicaciones adicionales:

Existen datos sobre genotoxicidad in vitro (ensayo de micronúcleos - positivo).
El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre toxicología han sido calculadas a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

12. Información ecológica
Ecotoxicidad
Toxicidad en peces:
CL50 (96 h): > 100 mg/l  

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:

Durante un vertido en pequeñas concentraciones no son de esperar variaciones en la función del lodo activado  de una planta depuradora biologicamente adaptada. 

Indicaciones adicionales

Más informaciones ecotoxicológicas:
El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre ecotoxicología ha sido calculada a partir de  las propiedades de sus componentes individuales. 

13. Consideraciones relativas a la eliminación
Debe ser, por ej., depositado en un vertedero controlado o incinerado en una planta adecuada respetando las legislaciones locales.

El código de residuo, conforme al catálogo europeo de residuos (CER), no puede ser determinado, ya que depende de la utilización del producto.
Observar las legislaciones nacionales y locales.

Envase contaminado:
Embalajes no contaminados pueden volver a utilizarse.
Embalajes no lavables deben ser eliminados como el producto.

14. Información relativa al transporte
Transporte por tierra
ADR	:	Clase	3 	
		Grupo de embalaje	III 	
		Número ONU	1993 
		Denominación del producto	LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Contiene: DIACETONALCOHOL) 

RID	:	Clase	3 	
		Grupo de embalaje	III 	
		Número ONU	1993 
		Denominación del producto	LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Contiene: DIACETONALCOHOL) 

Transporte interior por barco
ADNR	:	Clase	3 	
		Grupo de embalajeIII 
		Número ONU	1993 
		Denominación del producto	LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Contiene: DIACETONALCOHOL) 

Transporte marítimo por barco
IMDG/GGVSee	:	Clase	3	
		Grupo de embalaje	III	
		Número ONU	1993	
		Contaminante marino	NO	
		Nombre técnico correcto	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (contains DIACETONE ALCOHOL) 	

Transporte aéreo
OACI/IATA	:	Clase	3	
		Grupo de embalaje	III	
		Número ONU	1993	
		Nombre técnico correcto	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (contains DIACETONE ALCOHOL) 	

15. Reglamentaciones
Reglamentaciones de la Unión Europea (Etiquetado) / Reglamentaciones nacionales

Directiva 1999/45/CEE ('directiva sobre preparados'):

Símbolo(s) de peligrosidad
Xn	Nocivo.	

Frase(s) - R
R20/21/22	Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.	
R41	Riesgo de lesiones oculares graves.	
R43	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.	
R68	Posibilidad de efectos irreversibles.	

Frase(s) - S
S36/37/39	Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.	
S26	En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.	
S42	Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado [denominación(es) adecuada(s) a espicificar por el fabricante].	

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: TRIMETILOLPROPANO-TRIS-(BETA-AZIRIDINO)PROPIONATO

Otras reglamentaciones

16. Otras informaciones

informaciones sobre el uso previsto: Este producto es de calidad técnica, por lo que solamente esta previsto su uso industrial, mientras no se especifique o acuerde lo contrario. Esto incluye los usos citados y recomendados. Otras aplicaciones previstas deberían ser comentadas con el proveedor. Sobre todo se refiere a la utilización de los productos por el público en general, la cual esta regulada por reglamentaciones o normas específicas.  

Indicaciones detalladas de los símbolos de peligrosidad y las frases R que están indicados en los capítulos 2 y 3:
Xn 	Nocivo.
Xi 	Irritante.
20/21/22 	Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
41 	Riesgo de lesiones oculares graves.
43 	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
68 	Posibilidad de efectos irreversibles.
36 	Irrita los ojos.
22 	Nocivo por ingestión.
36/38 	Irrita los ojos y la piel.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y no representan una garantía de las propiedades. El receptor de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes.