1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa
Derugan* 2080

uso: agente auxiliar / agente de acabado para la industria del cuero

Empresa:
BASF Curtex S.A.
Carretera del Medio, 219
E-08907 L'Hospitalet
Teléfono: (+34) 93 261 61 00
Telefax número: (+34) 93 261 61 09

Información en caso de urgencia:
Teléfono: (+34) 93 261 6100
Emergency Call Center
Fire Brigade/Bomberos BASF Tarragona
Tel.:  (+34) 977 256 200       Fax: (+34) 977 540 512

2. Composición/Información sobre los componentes
Descripción Química

Compuesto en base: glutaral

Sustancias peligrosas

butildiglicol
Contenido (W/W): >= 20 %
Número CE: 203-961-6
Número INDEX: 603-096-00-8
Símbolo(s) de peligrosidad: Xi
Frase(s) - R: 36

glutaral
Contenido (W/W): >= 10 % - <= 24 %
Número CE: 203-856-5
Número INDEX: 605-022-00-X
Símbolo(s) de peligrosidad: T, N
Frase(s) - R: 23/25, 34, 42/43, 50

metanol
Contenido (W/W): <= 0,5 %
Número CE: 200-659-6
Número INDEX: 603-001-00-X
Símbolo(s) de peligrosidad: F, T
Frase(s) - R: 11, 23/24/25, 39/23/24/25

En el caso que se mencionen sustancias peligrosas, en el capítulo 16 figura la indicación detallada de los símbolos de peligrosidad y las frases R.

3. Identificación de los peligros
Nocivo por inhalación y por ingestión.
Provoca quemaduras.
Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.

4. Medidas de primeros auxilios
Indicaciones generales:
Cambiarse inmediatamente la ropa manchada. 

Tras inhalación:
En caso de malestar tras inhalación de vapor/aerosol: respirar aire fresco, buscar ayuda médica. 

Tras contacto con la piel:
Lavar inmediata y abundantemente con agua, utilizar vendaje estéril, buscar ayuda médica. 

Tras contacto con los ojos:
Lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante al menos 15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo. 

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua, evitar el vómito, buscar ayuda médica. 

Indicaciones para el médico:
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico. 

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción adecuados: 
agua pulverizada, medios de extinción en seco, espuma, dióxido de carbono

Riesgos especiales: 
vapores nocivos
Formación de humo/niebla. En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse. 

Información adicional: 
El agua de extinción contaminada debe ser eliminada respetando las legislaciones locales vigentes. 

6. Medidas en caso de vertido accidental
Medidas de protección para las personas:
Llevar ropa de protección personal. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Procurar una ventilación apropiada. 

Medidas de protección para el medio ambiente:
Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extinción de incendios, caso de estar contaminada. Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. 

Método para la limpieza/recogida:
Para grandes cantidades: Bombear el producto. 
Para residuos: Recoger con materiales absorbentes adecuados. Eliminar el material recogido de forma reglamentaria. 

7. Manipulación y almacenamiento
Manipulación
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Evitar la formación de aerosol. Procurar buena ventilación de los locales. 

Protección contra incendio/explosión:
No se recomienda ninguna medida especial. 

Almacenamiento
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 

8. Controles de la exposición / Protección personal
Componentes con valores límites controlables en el lugar de trabajo

112-34-5: butildiglicol
valor TWA 100 mg/m3 (LEP (España))

111-30-8: glutaral
valor VLA-EC 0,2 mg/m3 ; 0,05 ppm (LEP (España))

67-56-1: metanol
valor TWA 266 mg/m3 ; 200 ppm (LEP (España))
valor VLA-EC 333 mg/m3 ; 250 ppm (LEP (España))
Efecto sobre la piel  (LEP (España))
La sustancia puede ser absorbida por la piel.

Equipo de protección personal
Protección de las vías respiratorias:
Protección de las vías respiratorias en caso de de formación de vapores/aerosoles. 

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN 374).
Materiales adecuados a corto plazo/protección contra la pulverización (recomendación: como mínimo índice de protección 2, corresponde a > 30 minutos de tiempo de permeabilidad según EN 374)
caucho butílico
Indicaciones adicionales: Los datos están basados en ensayos propios, bibliografía e informaciones de fabricantes de guantes, o bien, los datos se han deducido por analogía a sustancias similares. Debido a diversos factores (por ej. la temperatura), en la práctica el tiempo de utilización diario de unos guantes de protección resistentes a productos químicos es claramente inferior a los guantes conforme a EN 374 en el que se establece el tiempo de permeabilidad.
Debido a la gran variedad se debe tener en cuenta el manual de instrucciones de los fabricantes.

Protección de los ojos:
gafas cesta (EN 166) y pantalla facial

Protección corporal:
Protección corporal debe ser seleccionada basándose en los niveles de exposición y de acuerdo a la actividad., delantal resistente a ácidos y bases, por ej. de goma (según DIN-EN 467), botas de goma, vestimenta de protección química resistentes a ácidos (según DIN-EN 465)

Medidas generales de protección y de higiene:
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 

9. Propiedades físicas y químicas
Estado físico: 	líquido	
Color: 	amarillo claro	
Olor:	olor picante	

Valor pH:	3 - 5
(100 g/l, 20 °C) 		

Punto de inflamación:	> 100 °C
Valor bibliográfico.		

Densidad:	aprox. 1 g/cm3 
(20 °C) 		

Solubilidad en agua:	soluble		

10. Estabilidad y reactividad

Reacciones peligrosas:
Durante el almacenamiento y manipulación, conforme con la reglamentación, no se presentan reacciones peligrosas. 

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

11. Informaciones toxicológicas

DL50/Por ingestión/rata: > 500 mg/kg 

Irritación primaria en piel/conejo: 
Valor bibliográfico. 

Irritación primaria en mucosa/conejo: 
Valor bibliográfico. 

Indicaciones adicionales:

El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre toxicología han sido calculadas a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

12. Información ecológica
Ecotoxicidad
Toxicidad en peces:
Leuciscus idus/CL50 (96 h): 10 - 100 mg/l 

Plantas acuáticas:
algas/CE50 (72 h): 1 - 10 mg/l 

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
DIN 38412 Parte 8 
Pseudomonas putida/CE50 (17 h):  10 - 100 mg/l 

Persistencia y degradabilidad
Indicaciones para la eliminación

Método de ensayo: 	OCDE 301 A (nueva versión)
Método de análisis: 	disminución DQO
Grado de eliminación: 	 > 70 %
Valoración:	fácil degradación biológica (según criterios OECD)

Otros efectos nocivos

Halógeno adsorbible ligado orgánicamente (AOX): 
El producto no contiene ningún compuesto halógeno orgánico ligado en su estructura. 

Indicaciones adicionales

Más informaciones ecotoxicológicas:
El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones se han deducido a partir de productos de estructura o composición similar. 

13. Consideraciones relativas a la eliminación
Debe ser, por ej., depositado en un vertedero controlado o incinerado en una planta adecuada respetando las legislaciones locales.

El código de residuo, conforme al catálogo europeo de residuos (CER), no puede ser determinado, ya que depende de la utilización del producto.
Observar las legislaciones nacionales y locales.

Envase contaminado:
Embalajes no contaminados pueden volver a utilizarse.
Embalajes no lavables deben ser eliminados como el producto.

14. Información relativa al transporte
Transporte por tierra
ADR	:	Clase	8 	
		Grupo de embalaje	III 	
		Número ONU	3265 
		Denominación del producto	LÍQUIDO ORGÁNICO CORROSIVO, ÁCIDO, N.E.P. (Contiene: GLUTARAL) 

RID	:	Clase	8 	
		Grupo de embalaje	III 	
		Número ONU	3265 
		Denominación del producto	LÍQUIDO ORGÁNICO CORROSIVO, ÁCIDO, N.E.P. (Contiene: GLUTARAL) 

Transporte interior por barco
ADNR	:	Clase	8 	
		Grupo de embalajeIII 
		Número ONU	3265 
		Denominación del producto	LÍQUIDO ORGÁNICO CORROSIVO, ÁCIDO, N.E.P. (Contiene: GLUTARAL) 

Transporte marítimo por barco
IMDG/GGVSee	:	Clase	8	
		Grupo de embalaje	III	
		Número ONU	3265	
		Contaminante marino	NO	
		Nombre técnico correcto	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (contains GLUTARALDEHYDE) 	

Transporte aéreo
OACI/IATA	:	Clase	8	
		Grupo de embalaje	III	
		Número ONU	3265	
		Nombre técnico correcto	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (contains GLUTARALDEHYDE) 	

15. Reglamentaciones
Reglamentaciones de la Unión Europea (Etiquetado) / Reglamentaciones nacionales
Símbolo(s) de peligrosidad
C	Corrosivo.	

Frase(s) - R
R20/22	Nocivo por inhalación y por ingestión.	
R34	Provoca quemaduras.	
R42/43	Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.	

Frase(s) - S
S9	Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.	
S23.3	No respirar el vapor/aerosoles.	
S26	En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.	
S36/37/39	Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.	

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: glutaral

Otras reglamentaciones

16. Otras informaciones

industria del cuero informaciones sobre el uso previsto: Este producto es de calidad técnica, por lo que solamente esta previsto su uso industrial, mientras no se especifique o acuerde lo contrario. Esto incluye los usos citados y recomendados. Otras aplicaciones previstas deberían ser comentadas con el proveedor. Sobre todo se refiere a la utilización de los productos por el público en general, la cual esta regulada por reglamentaciones o normas específicas.  

Indicaciones detalladas de los símbolos de peligrosidad y las frases R que están indicados en los capítulos 2 y 3:
Xi 	Irritante.
T 	Tóxico.
N 	Peligroso para el medio ambiente.
F 	Fácilmente inflamable.
36 	Irrita los ojos.
23/25 	Tóxico por inhalación y por ingestión.
34 	Provoca quemaduras.
42/43 	Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.
50 	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
11 	Fácilmente inflamable.
23/24/25 	Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
39/23/24/25 	Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y no representan una garantía de las propiedades. El receptor de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes.