FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1	IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA/EMPRESA	

Esta FDS cumple con la legislación española, según la fecha de revisión arriba mencionada.

1.1. IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO
Nombre del Producto:     ISOPAR™ H
Descripción del Producto:	   Hidrocarburo isoparafínico		 

Nombre de Registro: 
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos,<2% aromáticos	

Número de Identificación:  (EC #)918-167-1
	
Número de Registro:  
01-2119472146-39-0000	
 
1.2. USOS RELEVANTES IDENTIFICADOS PARA LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS
Uso previsto:  	Disolvente

	Uso identificado:
	Fabricación de la sustancia
	Distribución de la sustancia
	Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y mezclas
	Uso en laboratorios - Industrial
	Uso en laboratorios - Profesional

	Ver Sección 16 para Listas de Descriptores de Uso de REACH para los Usos Identificados arriba.

	Usos no recomendados:  Los Usos Identificados arriba son específicos del cliente para quien esta Ficha de Datos de Seguridad va dirigida y son usos para los cuales la infoación de esta Ficha de Datos de Seguridad es aplicable. Otros usos para este producto pueden ser registrados/soportados. Este producto no está recomendado para ningún uso profesional, industrial o de consumo diferente de los que está registrado/soportado.

1.3. INFORMACIÓN SOBRE EL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Suministrador:		ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA 
Polderdijkweg  
B-2030 Antwerpen
Bélgica
Teléfono: 32 3 543 31 11

Contacto Local: 		ExxonMobil Chemical Iberia S.L.
Paseo de las Doce Estrellas 2 
28042 MADRID
España
 Persona de contacto del suministrador:	 + 34 (91).486.64.31	
 E-mail:	 sds.iberia@exxonmobil.com	

1.4. NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIA
 Teléfono de Emergencia 24 hrs:	 900 868538 or +(34)-931768545 (CHEMTREC)	

SECCIÓN 2	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	

2.1. CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIA Ó MEZCLA 

Clasificación según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008
Líquido inflamable: Categoría 3.
Tóxico por aspiración: Categoría 1. 
H226: Líquido y vapor inflamable
H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.  

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Elementos de etiquetado de acuerdo con el Reglamento (EC) No 1272/2008

Pictogramas:

Palabra de advertencia:  Peligro 

Indicaciones de peligro:

H226: Líquido y vapor inflamable
H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.  
EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Indicaciones de precaución:

P210: Manténgase alejado del calor, sufercies calientes, chispas, llamas abiertas y cualquier otra fuente de ignición. No fumar   P233: Manténgase el envase herméticamente cerrado  P240: Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.  P241: Utilizar equipo antideflagrante, de ventilación e iluminación.  P242: Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.  P243:  Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.  P280: Llevar guantes y gafas o máscara de protección.
P301 + P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.  P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.  P331: NO provocar el vómito.  P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.  P370 + P378: En caso de incendio: Utilizar niebla de agua, espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono (CO2) para la extinción.
P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.  P405:  Guardar bajo llave.
P501: Eliminar el contenido y el recipiente conforme a las normativas locales.

Contiene: Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos,<2% aromáticos

2.3. OTROS PELIGROS

Peligros físicos / químicos:
El material puede acumular cargas electrostáticas que pueden ser causa de ignición.  Producto que puede liberar vapores que formen fácilmente mezclas inflamables. La acumulación de vapor  podría inflamarse y/o explotar si se incendia.

Peligros para la salud:
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  Levemente irritante para la piel. Puede ser irritante para los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones.

Peligros para el medio ambiente:
Ningún peligro significativo.  Este material no cumple con el criterio para PBT or vPvB de acuerdo con el Anexo XIII del REACH.

 SECCIÓN 3	COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES	

3.1. SUSTANCIAS

Este producto está definido como una sustancia.

Sustancia(s) peligrosas reportables cumpliendo con los criterios de clasificación y/o con un limite de exposición (OEL)
Nombre	CAS#	EC#	Registro#	Concentración*	clasificación CLP/SGA	
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos,<2% aromáticos		918-167-1	01-2119472146-39	 100 %	Asp. Tox. 1 H304,
EUH066,
Flam. Liq. 3 H226,
[Skin Irrit. 3 H316]	
Nota: cualquier clasificación que aparezca entre corchetes se trata de una pieza del SGA que no ha sido adoptada en el reglamento CLP de la UE (Nº 1272/2008) y por lo tanto no es aplicable en la UE o en los países fuera de la UE que han implantado el reglamento CLP, mostrándose únicamente a efectos informativos.

* Todas las concentraciones están expresadas en porcentajes en peso excepto si el producto es un gas. Las concentraciones de gas están expresadas en porcentaje por volumen.  Los valores de concentración pueden variar.

Nota: Cualquier entrada en la columna EC# que comience con el número "9" es un Número de la Lista Provisional de la Publicación pendiente de ECHA del Número del Inventario oficial deEC. Ver Sección 15 para información adicional sobre el número CAS de la sustancia.

Nota:  Ver Sección 16 de la FDS para el texto completo del infrome de peligros.  

3.2. MEZCLAS  No aplicable. Este producto está regulado como una sustancia.

 SECCIÓN 4	MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	

4.1. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN
 Alejarse de nuevas exposiciones. Quienes proporcionen asistencia,  deben evitar su propia exposición y la de otras personas. Usar protección respiratoria apropiada. Si se produce irritación de las vías respiratorias, mareo, náuseas o pérdida de conciencia, busquen asistencia médica inmediata. Si se ha producido parada respiratoria, ayude a ventilar los pulmones con un dispositivo mecánico o realice la maniobra de reanimación boca a boca.

CONTACTO CON LA PIEL
 Lave las áreas de contacto con agua y jabón.  Quítese la ropa contaminada.  Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

CONTACTO OCULAR
 Lave con abundante agua.  Si aparece irritación, busque asistencia médica.

INGESTIÓN
 Solicite atención médica inmediata.  No induzca el vómito.

4.2. LOS SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO RETARDADOS
 Ausencia de síntomas o efectos importantes.

4.3. INDICACIÓN DE CUALQUIER ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA O TRATAMIENTO ESPECIAL QUE SE NECESITE
  Si se ingirió, el material puede ser aspirado dentro los pulmones y causar una neumonitis química. Tratar de  manera adecuada.  

SECCIÓN 5	MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS	

5.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN
Medios de extinción adecuados:  Utilizar agua nebulizada, espuma, producto químico seco o dióxido de carbono (CO2) para extinguir las llamas.

Medios de extinción no adecuados:  Chorros directos de agua.

5.2. PELIGROS ESPECIALES PROCEDENTES DE LA SUSTANCIA O MEZCLA
Productos de Combustión Peligrosos:   Productos de combustión incompleta, Óxidos de Carbono, Humos, Gases

5.3. CONSEJOS PARA BOMBEROS
Instrucciones de Lucha contra Incendios:  Evacúe el área.  Evítese el escape/derrame desde el sitio donde se controla el fuego o la dilución en  las corrientes/flujos entrantes, alcantarillados, o suministro de agua potable.  Los bomberos deben utilizar un equipo de protección estándar, y en el caso de espacios cerrados,  equipo de respiración autónomo (SCBA - siglas en inglés).  Utilice un nebulizador de agua para enfriar las superficies expuestas al fuego y para proteger al personal. 

Peligros de incendio  inusuales:  Producto peligroso. Los bomberos deben considerar la utilización del equipo de protección  indicado en la sección 8.

PROPIEDADES DE INFLAMABILIDAD 
Punto de Inflamación [Método]:  >49ºC  (120ºF)  [ASTM D-93]
Límites superior/inferior de inflamabilidad (Volumen aproximado en el aire %):   Límite de exposición superior (UEL):  7.0     Límite de Exposición Inferior (LEL): 0.6   [Extrapolado]
Temperatura de Autoignición:   >200ºC  (392ºF)  [Extrapolado]

 SECCIÓN 6	MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL	

6.1. PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN
En el caso de derrame  o fuga accidental, notificarlo a las Autoridades pertinentes de acuerdo con las regulaciones aplicables.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Evite el contacto con el producto derramado.  Debido a la toxicidad o inflamabilidad del producto, advierta o evacúe a las personas que se encuentren en las proximidades o a favor del viento si es necesario.  Consulte la Sección 5 sobre información sobre lucha contra incendios.  Consulte en la Sección sobre Identificación de Peligros la información acerca de Peligros Importantes.  Consulte en la Sección 4 las recomendaciones sobre Primeros Auxilios.  Consultar en el Apartado 8 la información sobre requisitos mínimos relativos a equipos de protección personal. Puede ser necesario utilizar medidas de protección adicionales según las circunstancias concretas y/o la opinión de los expertos de respuesta de emergencia.

 
6.2. PRECAUCIONES MEDIOAMBIENTALES
Derrames grandes: forme un dique a bastante distancia del líquido derramado con el fin de recuperarlo y eliminarlo posteriormente.  Evite la entrada en conductos de agua, red de alcantarillado, sótanos o áreas cerradas.

6.3. MÉTODOS Y MATERIALES DE CONTENCIÓN Y LIMPIEZA
Derrame en Tierra:  Elimine todas las fuentes de ignición (no fumar, chispas o  llamas en el área más próxima).  Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo.  Todo el equipo que se utiliza al manejar el producto debe estar conectado a tierra.  No toque el producto derramado ni camine sobre él.  Evite la entrada del producto en conductos de agua, red de alcantarillado, sótanos o  áreas cerradas.  Para reducir los vapores se puede utilizar una espuma supresora de vapores.  Utilice herramientas limpias y a prueba de chispa para recoger el producto absorbido.  Derrames grandes: el rociado con agua puede reducir el vapor; pero no evita la ignición en lugares cerrados.  Recupere el producto bombeando o utilizando un absorbente adecuado.

Derrame en Agua:  Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo.  Elimine las fuentes de ignición.  Advierta a otras embarcaciones.  Si el punto de inflamación excede a la temperatura ambiente en 10 °C o más, utilice barreras flotantes de contención y elimine el producto de la superficie recogiendo las derramas o utilizando los absorbentes adecuados, cuando las condiciones lo permitan.  Si el punto de inflamación no excede a la temperatura ambiente en 10°C, utilice barreras flotantes para proteger las orillas y permitir que el producto se evapore.  Antes de utilizar dispersantes, solicite el asesoramiento de un especialista.

Las recomendaciones sobre derrame en agua y derrame en tierra se basan en el escenario más probable para este producto; de cualquier manera, las condiciones geográficas, el viento, la temperatura, (y en el caso de derrame en agua) la dirección y la velocidad de las olas pueden influir de gran manera en la acción correcta a desarrollar. Por esta razón, consúltese a expertos locales. Nota: Las reglamentaciones locales pueden prescribir o limitar la acción a realizar.

6.4. REFERENCIAS A OTRAS SECCIONES
	Ver Sección 8 y 13.

 SECCIÓN 7	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	

7.1. PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN SEGURO
Evitar el contacto con la piel. Evite que se produzcan pequeños derrames y fugas para prevenir el riesgo de resbalamiento. El material puede acumular cargas electrostáticas que pueden originar chispas eléctricas (fuente de ignición). Utilizar procedimientos adecuados de interconexión eléctrica y/o conexión a tierra. Es posible, no obstante, que la interconexión eléctrica y las conexiones a tierra no consigan eliminar el riesgo que supone la acumulación de cargas electrostáticas. Guiarse por los estándares locales pertinentes. Otras referencias son la práctica recomendada 2003 del Instituto Americano del Petróleo ("Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents", Protección contra igniciones resultantes de electricidad estática, rayos y corrientes desviadas), el documento NFPA 77 de la Agencia Nacional de Protección contra Incendios ("Recommended Practice on Static Electricity", Práctica recomendada con respecto a la electricidad estática) o el informe técnico CENELEC CLC/TR 50404 ("Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity", Electrostática: código de buenas prácticas para evitar los riesgos derivados de la electricidad estática).

Temperatura de Carga/Descarga:     [Ambiente]

Temperatura de transporte:     [Ambiente]  

Acumulador estático:   Este producto es un acumulador estático.  Por lo general, un líquido se considera un acumulador de cargas electrostáticas no conductor si su conductividad es inferior a 100 pS/m (100x10E-12 Siemens por metro) y se considera un acumulador de cargas electrostáticas semiconductor si su conductividad es inferior a 10,000 pS/m. Las precauciones son las mismas ya sea el líquido no conductor o semiconductor. Hay una serie de factores, como por ejemplo la temperatura del líquido, la presencia de contaminantes, el uso de aditivos antiestáticos o la filtración, que pueden influenciar enormemente la conductividad de un líquido.

7.2. CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS LAS INCOMPATIBILIDADES
La elección de contenedores, por ejemplo recipientes de almacenamiento, puede afectar a la acumulación y disipación de cargas electrostáticas.  Mantenga el recipiente cerrado. Manipule los recipientes con cuidado. Abra lentamente con el fin de controlar un posible liberación de presión.  Almacene en un área bien ventilada y fresca.  El almacenamiento de los contenedores debería ponerse a tierra.  Los contenedores de almacenamiento fijo, contenedores de transferencia y equipos asociados deberían estar empalmados eléctricamente y conectados a tierra para prevenir la acumulación de cargas electrostáticas.
Temperatura de almacenamiento:       [Ambiente] 

Recipientes/Envases apropiados:   Barcos cisterna; Vagones; Camiones cisterna; Barcazas; Bidones; Vagones Cisterna
Materiales y recubrimientos adecuados (Compatibilidad Química)::   Revestimientos de Cinc Inorgánicos; Epoxi Amina; Epoxia de poliamida; Epoxi fenólico; Neopreno; Acero al Carbono; Acero Inoxidable 
Materiales y revestimientos inapropiados:   Revestimientos Vinílicos; Caucho Natural; Caucho de Butilo; Monómero de Etileno-propileno-dieno (EPDM); Poliestireno   

7.3. USOS ESPECÍFICOS FINALES
  Sección 1 informa acerca de los usos finales identificados.  Guía específica del sector o industrial disponible.

 SECCIÓN 8	CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL	

8.1. PARÁMETROS DE CONTROL

VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN

Límites/Estándares de Exposición (Nota: Los Límites de Exposición no son acumulables)
 
 Nombre de la Substancia	Forma/Figura	 Límite / Estándar	Nota	Fuente	
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos,<2% aromáticos	 Vapor.	 RCP - TWA	 1200 mg/m3	 177 ppm	 Hidrocarburos Totales	 ExxonMobil	

 
Nota: La información acerca de los procedimientos de control recomendados pueden obtenerse de la(s) agencia(s)/institución(es) siguientes: 
 Por favor, traduzca aquí su Agencia Nacional.

 
NIVEL DERIVADO DE EXPOSICIÓN SIN EFECTO (DNEL) / NIVEL DERIVADO CON EFECTO MÍNIMO (DMEL)

Trabajador
Nombre de la Substancia	Dérmico	Inhalación	
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos,<2% aromáticos	NA	NA	

Consumidor
Nombre de la Substancia	Dérmico	Inhalación	Oral	
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos,<2% aromáticos	NA	NA	NA	

Nota: El nivel sin efecto derivado (DNEL) es un nivel de exposición que se estima seguro derivado de datos de toxicidad según orientaciones específicas que recoge el reglamento europeo REACH. El valor DNEL puede diferir de un límite de exposición ocupacional (OEL) correspondiente al mismo producto químico. Los valores OEL pueden venir recomendados por una determinada empresa, un organismo normativo gubernamental o una organización de expertos, tales como el Comité Científico para los Límites de Exposición Ocupacional (SCOEL) o la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH). Los valores OEL se consideran niveles de exposición seguros para un trabajador típico en un entorno ocupacional para un turno de trabajo de 8 horas y una semana laboral de 40 horas, expresados como un promedio ponderado en el tiempo (TWA) o como un límite de exposición a corto plazo durante 15 minutos (STEL). Si bien se consideran asimismo protectores de la salud, los valores OEL se derivan mediante un proceso diferente al de REACH.

CONCENTRACIÓN SIN EFECTO PREVISTA (PNEC)

Nombre de la Substancia	Aqua (agua fresca)	Aqua (agua marina)	Aqua (liberación intermitente)	Planta de tratamiento de residuo	Sedimento	Suelo	Oral (contaminación secundaria)	
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos,<2% aromáticos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

Para UVCBs de hidrocarburos, no se identifica valor PNEC para la sustancia en sí o no es usado en cálculo s de evaluaciones de riesgo. Por lo tanto, no se muestran valores PNEC en la tabla de arriba. Para información adicional,por favor, contacte con ExxonMobil.

8.2. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN

CONTROLES DE INGENIERÍA

El nivel de protección y los tipos de controles necesarios variarán dependiendo de las condiciones potenciales de exposición.  Medidas de control a considerar:
 Se debe proporcionar ventilación adecuada de modo que no se excedan los límites de exposición.  Uso de equipo de ventilación a prueba de explosión.

PROTECCIÓN PERSONAL
 
La selección del equipo de protección personal varía en base a las condiciones  de exposición posibles  tales como las aplicaciones, prácticas de manejo, concentración y ventilación. La información sobre la selección del equipo de protección para usar con este material, como se proporciona más abajo,  se basa en el uso normal intencionado. 

Protección Respiratoria:   Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones de contaminante en aire a un nivel adecuado para proteger la salud del trabajador, puede ser apropiado un respirador autorizado. Si es aplicable, el mantenimiento, uso y selección del respirador debería realizarse de acuerdo a los requisitos reglamentarios. El  tipo de respiradores a considerarse para este material incluyen:
 Respirador con filtro de media cara   Material filtrante tipo A., El Comité Europeo para las normas EN 136, 140 y 405 de Estandarización (CEN) proporciona recomendaciones sobre mascarillas de respiración y EN 149 y 143 recomendaciones sobre filtros.

Para altas concentraciones en aire, usar un respirador de suministro de aire autorizado, que trabaje en modo presión positiva. Pueden ser apropiados  respiradores de suministro de aire con una botella de seguridad cuando los niveles de oxígeno sean inapropiados, los medios o métodos de aviso de gas/vapor sean escasos, o si la capacidad del filtro de purificación del aire puede ser excedida. 

Protección de Manos:   Cualquier información específica facilitada sobre guantes, está basada en la documentación publicada y datos de los fabricantes de guantes. La idoneidad de los guantes y el tiempo de ruptura variarán dependiendo de las condiciones específicas de uso. Contactar con el fabricante de guantes para advertencias específicas en cuanto a la seleción de guantes y tiempos de ruptura para sus condiciones de uso. Revisar y reemplazar aquellos guantes dañados o estropeados. Los tipos de guantes a considerar para este material incluyen: 
 Se recomiendan guantes resistentes a productos químicos.  Nitrilo, espesor mínimo de 0.38 mm or materialde barrera protectora con un nivel de rendimiento alto para unas condiciones de uso y contacto continuo, saturación de permeabilidad de 480 minutos mínimo con respecto a los estándares CEN EN 420 y EN 37.

Protección Ocular:   Si el contacto es probable, se recomienda utilizar gafas de seguridad con protecciones laterales.

Protección de la piel y del cuerpo:    Toda la información proporcionada sobre  ropa específica se basa en la literatura publicada o en los datos facilitados por el fabricante. Los tipos de ropa a considerar para este material incluyen:
 Se recomienda ropa resistente a productos químicos/petróleo.

Medidas de Higiene Específicas:   Obsérvense siempre medidas buenas de higiene personal, tales como lavarse después de la manipulación del producto  y antes de comer, beber, y/o fumar. Rutinariamente, lavar la ropa y el equipo de protección para eliminar los contaminantes. Desechar la ropa y el calzado contaminado que no puede limpiarse. Mantener/Conservar las buenas prácticas.

Para Medidas de Gestión del Riesgo de todos los usos, ver Anexo.

CONTROLES MEDIOAMBIENTALES
 Cumplir con las reglamentaciones medioambientales limitando la eliminación al aire, agua y suelo. Proteger el medio ambiente aplicando medidas de control apropiadas para prevenir o limitar las emisiones.

SECCIÓN 9	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	

Nota: Las propiedades físicas y químicas se proporcionan únicamente para consideraciones de seguridad,  salud y medio ambiente y pueden no representar por completo las especificaciones del producto.  Consulte al proveedor para información adicional.

9.1. INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS FUNDAMENTALES

Estado Físico:    Líquido
Forma/Figura:    Claro
Color:   Incoloro
Olor:   Pálido
Umbral de Olor:   No hay datos disponibles
pH:   No hay datos disponibles
Punto de Fusión:   No hay datos disponibles
Punto de Congelación:   No hay datos disponibles
Punto inicial de ebullición / e intervalo de ebullición:    150ºC (302ºF) -  220ºC (428ºF)  [ASTM D86]
Punto de Inflamación [Método]:     >49ºC  (120ºF)  [ASTM D-93]
Velocidad de Evaporación (n-butil acetato = 1):    0.06   [Método interno]
Inflamabilidad (Sólido, Gas):  No hay datos disponibles
Límites superior/inferior de inflamabilidad (Volumen aproximado en el aire %):   Límite de exposición superior (UEL):  7.0     Límite de Exposición Inferior (LEL): 0.6   [Extrapolado]
Presión de Vapor:    0.07 kPa (0.53 mm Hg) a 20 ºC  | < 0.5 kPa (3.75 mm Hg) a 25ºC
        [Método interno]
Densidad de Vapor (Aire = 1):   > 1 a 101 kPa  [Calculado]
Densidad Relativa (a 15 ºC):    0.721 -  0.801 [Con respecto al agua]   [Calculado]
Solubilidad(es): agua   Despreciable
Coeficiente de partición (Coeficiente de partición n-octanol/agua):   No hay datos disponibles
Temperatura de Autoignición:   >200ºC  (392ºF)  [Extrapolado]
Temperatura de descomposición:   No hay datos disponibles
Viscosidad:    [N/D a 40ºC]  |  1 cSt (1 mm2/sec) a 20ºC - 2.3 cSt  (2.3 mm2/sec) a 20ºC   [ASTM D7042]
Propiedades explosivas:  Ninguno
Propiedades Oxidantes:  Ninguno

9.2. OTRA INFORMACIÓN
 
Densidad (a 15 ºC):   720 Kg/m3 (6.01 lbs/gal, 0.72 Kg/dm3) - 800 Kg/m3 (6.68 lbs/gal, 0.8 Kg/dm3)   [ISO 12185]  
Punto de Fluidez:     < -114ºC  (-173ºF)  [ASTM 5950]
Peso molecular:    164 [Calculado]
Higroscópico:   No
Coeficiente de Expansión Térmica:   0.00101 V/V GRADC [Calculado]  [Método interno] 

 SECCIÓN 10	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	

10.1. REACTIVIDAD:  Ver abajo sub-secciones.

10.2. ESTABILIDAD QUÍMICA:  El producto es estable bajo condiciones normales.

10.3. POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:  No se producirá polimerización peligrosa.

10.4. CONDICIONES A EVITAR:  Llamas abiertas y fuentes de ignición de alta energía.

10.5. MATERIALES INCOMPATIBLES:   Oxidantes fuertes

10.6. PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:  Producto que no se descompone a temperatura ambiente.

SECCIÓN 11	INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	

11.1. INFORMACIÓN SOBRE EFECTOS TOXICOLÓGICOS

Clase de Peligro	 Conclusiones / Comentarios	
Inhalación		
Toxicidad extrema: (Rata)  8 Hora(s) LC50> 5000 mg/m3 (Vapor) Las puntuaciones de pruebas o los resultados de otros estudios no cumplen los criterios de clasificación.	Mínimamente tóxicos. En base a los datos de pruebas para productos estructuralmente similares. Prueba(s) equivalente(s) o similar(es) a la(s) propuesta(s) en las Directrices de la OCDE  403	
Irritación: No existen datos a punto final para el material.	Riesgo insignificante a temperatura ambiente o a la temperatura habitual de manipulación.	
Ingestión		
Toxicidad extrema (Rata): LD50> 5000 mg/kg Las puntuaciones de pruebas o los resultados de otros estudios no cumplen los criterios de clasificación.	Mínimamente tóxicos. En base a los datos de pruebas para productos estructuralmente similares. Prueba(s) equivalente(s) o similar(es) a la(s) propuesta(s) en las Directrices de la OCDE  401	
PIEL		
Toxicidad extrema (conejo): LD50> 5000 mg/kg Las puntuaciones de pruebas o los resultados de otros estudios no cumplen los criterios de clasificación.	Mínimamente tóxicos. En base a los datos de pruebas para productos estructuralmente similares. Prueba(s) equivalente(s) o similar(es) a la(s) propuesta(s) en las Directrices de la OCDE  402	
Corrosión cutánea/Irritación: Datos disponibles. Las puntuaciones de pruebas o los resultados de otros estudios no cumplen los criterios de clasificación.	Ligeramente irritante para la piel tras la exposición prolongada. En base a los datos de pruebas para productos estructuralmente similares. Prueba(s) equivalente(s) o similar(es) a la(s) propuesta(s) en las Directrices de la OCDE  404	
OJO 		
Lesiones oculares graves/Irritación: Datos disponibles. Las puntuaciones de pruebas o los resultados de otros estudios no cumplen los criterios de clasificación.	Puede causar una leve molestia de poca duración en los ojos. En base a los datos de pruebas para productos estructuralmente similares. Prueba(s) equivalente(s) o similar(es) a la(s) propuesta(s) en las Directrices de la OCDE  405	
Sensibilización 		
Sensibilización respiratoria: Sin datos de punto final para el producto.	No se espera que sea sensibilizante respiratorio.	
Sensibilización cutánea: Datos disponibles.  Las puntuaciones de pruebas o los resultados de otros estudios no cumplen los criterios de clasificación.	No se espera que sea sensibilizante cutáneo. En base a los datos de pruebas para productos estructuralmente similares. Prueba(s) equivalente(s) o similar(es) a la(s) propuesta(s) en las Directrices de la OCDE  406	
Aspiración: Datos disponibles.	Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. Datos basados en las propiedades fisicoquímicas del material.	
Mutagenicidad en células germinales: Datos disponibles.  Las puntuaciones de pruebas o los resultados de otros estudios no cumplen los criterios de clasificación.	No se espera que sea mutágeno en células germinales. En base a los datos de pruebas para productos estructuralmente similares. Prueba(s) equivalente(s) o similar(es) a la(s) propuesta(s) en las Directrices de la OCDE  471  473  474  476  478  479	
Carcinogenicidad: Datos disponibles.  Las puntuaciones de pruebas o los resultados de otros estudios no cumplen los criterios de clasificación.	No se espera que produzca cáncer. En base a los datos de pruebas para productos estructuralmente similares. Prueba(s) equivalente(s) o similar(es) a la(s) propuesta(s) en las Directrices de la OCDE  453	
Toxicidad en la Reproducción: Datos disponibles.  Las puntuaciones de pruebas o los resultados de otros estudios no cumplen los criterios de clasificación.	No se espera que sea tóxico para la reproducción. En base a los datos de pruebas para productos estructuralmente similares. Prueba(s) equivalente(s) o similar(es) a la(s) propuesta(s) en las Directrices de la OCDE  414  421  422	
Lactancia: Sin datos de punto final para el producto.	No se espera que sea nocivo para los lactantes.	
Toxicidad en órganos diana específicos (STOT)		
Exposición única: Sin datos de punto final para el producto.	No se espera que provoque daños en órganos tras una exposición única.	
Exposición repetida: Datos disponibles.  Las puntuaciones de pruebas o los resultados de otros estudios no cumplen los criterios de clasificación.	No se espera que provoque daños en órganos tras una exposición prolongada o repetida. En base a los datos de pruebas para productos estructuralmente similares. Prueba(s) equivalente(s) o similar(es) a la(s) propuesta(s) en las Directrices de la OCDE  408  413  422	

OTRA INFORMACIÓN
             Para el producto en sí mismo:  

Las concentraciones de vapor/aerosol  a los niveles de exposición arriba recomendados son irritantes para los ojos y el tracto respiratorio, pueden causar dolores de cabeza, vértigos, anestesia, somnolencia, inconsciencia y otros efectos sobre el sistema nervioso central incluyendo la muerte. 
El contacto con la piel de forma repetida y/o prolongada con materiales de baja viscosidad puede desgrasar la piel dando lugar a una posible irritación y dermatitis.   Pequeñas cantidades de líquido aspirado por los pulmones durante la ingestión o por vómito pueden provocarneumonitis química o edema pulmonar.

SECCIÓN 12	INFORMACIÓN ECOLÓGICA	
La información proporcionada se basa en datos disponibles para el producto, los componentes del producto y materiales similares.

12.1. TOXICIDAD   
             Material -- No se prevé que sea nocivo para los organismos acuáticos. 

12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD 
Biodegradación: 
             Material -- Se prevé que sea inherentemente biodegradable
Hidrólisis: 
             Material -- No es de esperar que la transformación debida a hidrólisis sea significativa.
Fotólisis: 
             Material -- No es de esperar que la transformación debida a fotólisis sea significativa.
Oxidación Atmosférica: 
             Material -- Es de esperar que se degrade rápidamente en el aire

12.3. POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN  No determinado.

12.4. MOVILIDAD EN EL SUELO 
             Material -- Altamente volátil, se distribuirá rápidamente en el aire.  No se espera que se fragmente en sedimentos y sólidos residuales.

12.5. PERSISTENCIA, BIOACUMULACIÓN Y TOXICIDAD DE LA(S) SUSTANCIA(S)
	Este producto no es, o no contiene, sustancia PBT o vPvB.

12.6. OTROS EFECTOS ADVERSOS
	No se esperan efectos adversos.

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN
COV:   Sí   

DATOS ECOLÓGICOS
 
Ecotoxicidad
 Prueba	 Duración	 Tipo de organismo	 Resultados de la prueba	
Acuático (a) - Toxicidad extrema	 48 Hora(s)	 Daphnia magna	 EL0 1000 mg/l: datos para materiales/productos similares	
Acuático (a) - Toxicidad extrema	 96 Hora(s)	 Oncorhynchus mykiss	 LL0 1000 mg/l: datos para materiales/productos similares	
Acuático (a) - Toxicidad extrema	 72 Hora(s)	 Pseudokirchneriella subcapitata	 EL0 1000 mg/l: datos para materiales/productos similares	
Acuático (a) - Toxicidad extrema	 72 Hora(s)	 Pseudokirchneriella subcapitata	 NOELR 1000 mg/l: datos para materiales/productos similares	
Acuático (a) - Toxicidad crónica	 21 día(s)	 Daphnia magna	 NOELR >=1 mg/l: datos para el material	
 
Persistencia, Degradabilidad y Potencial de Bioacumulación
 Medios	 Tipo de prueba	 Duración	 Resultados de la prueba: Base	
 Agua	 Biodegradabilidad preparada	 28 día(s)	 Porcentaje Degradado 31.3 : material similar	

 SECCIÓN 13	CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN	

Las recomendaciones sobre la eliminación son en base al producto tal y como es suministrado. La eliminación debe realizarse de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes y las características del producto en el momento de la eliminación. 

13.1. MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
 Producto adecuado para combustión en un quemador cerrado controlado mediante el valor calorífico o por eliminación mediante incineración supervisada a altas temperaturas para prevenir la formación de productos de combustión indeseados. 
 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA SOBRE LA ELIMINACIÓN 

Código Europeo de Residuo:  08 XX XX

NOTA: Estos códigos se asignan a partir de los usos más comunes de este producto y pueden no reflejar el resultado de contaminantes procedentes del uso real. Los productores de residuos necesitan evaluar el proceso usado realmente cuando se genera el residuo y sus contaminantes, y asignar el(los) código(s) de eliminación de residuo apropiado(s).

 Aviso de peligro de envase vacío. Advertencia sobre contenedores vacíos (si aplica):  Los contenedores vacíos pueden contener residuos y pueden ser peligrosos.  No proceda a rellenar o limpiar los contenedores sin las instrucciones adecuadas.  Los bidones deben vaciarse completamente y almacenarse de modo seguro hasta que sean convenientemente reacondicionados o eliminados.  Los contenedores vacíos deben ser reciclados, recuperados o eliminados por empresas cualificadas o autorizadas para ello y de acuerdo con la reglamentación vigente.  NO PRESURIZAR, CORTAR, SOLDAR, ESTAÑAR, PERFORAR, TRITURAR O EXPONER ESTOS CONTENEDORES AL CALOR, LLAMA, CHISPAS, ELECTRICIDAD ESTÁTICA U OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN.  PUEDEN EXPLOSIONAR Y CAUSAR LESIONES O LA MUERTE.

 SECCIÓN 14	INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE	

TIERRA (ADR/RID) 
14.1. Número UN:   3295
14.2. Nombre apropiado de embarque ONU (Nombre Técnico):   HIDROCARBUROS, LÍQUIDOS, N.E.P.
14.3. Clase(s) de riesgo de transporte:   3
14.4. Grupo de Embalaje:   III
14.5. Peligros para el medio ambiente:  Ninguno
14.6. Precauciones especiales a observar por los usuarios:   
Código de Clasificación:   F1
Etiqueta(s)/Marca(s):     3
Número ID de Peligro:   30   
Hazchem EAC:   3Y

VIAS DE NAVEGACION INTERIOR (ADNR/ADN) 
14.1. Número ONU (o ID):   3295
14.2. Nombre apropiado de embarque ONU (Nombre Técnico):   HIDROCARBUROS, LÍQUIDOS, N.E.P. (isododecanos, Isoundecanos)
14.3. Clase(s) de riesgo de transporte:      3
14.4. Grupo de Embalaje:   III
14.5. Peligros para el medio ambiente:  Ninguno
14.6. Precauciones especiales a observar por los usuarios:   
Número ID de Peligro:   30
Etiqueta(s)/Marca(s):   3 (F) 

MAR (IMDG) 
14.1. Número UN:   3295
14.2. Nombre apropiado de embarque ONU (Nombre Técnico):   HIDROCARBUROS, LÍQUIDOS, N.E.P.
14.3. Clase(s) de riesgo de transporte:    3
14.4. Grupo de Embalaje:   III 
14.6. Precauciones especiales a observar por los usuarios:  
Etiqueta(s):   3
Número EMS:   F-E, S-D
Nombre del Documento de Transporte:   UN3295, HIDROCARBUROS, LÍQUIDO, N.E.P., 3, GE III, (>49ºC c.c.)

MAR (Convención MARPOL 73/78 - Anexo II):
	14.7.  Transporte a granel según el Anexo II del convenio MARPOL 73/78 y el código IBC
	Nombre de la Substancia:  LIQUIDO NOCIVO, N.F., (7) N.E.P., (ISOPAR H, contiene iso-y cicloalcanos (C10-C11))
	Tipo de embarque requerido:  3
	Categoria de contaminación:  Y

AIRE (IATA) 
14.1. Número UN:   3295
14.2. Nombre apropiado de embarque ONU (Nombre Técnico):   HIDROCARBUROS, LÍQUIDOS, N.E.P.
14.3. Clase(s) de riesgo de transporte:   3
14.4. Grupo de Embalaje:   III
14.5. Peligros para el medio ambiente:  Ninguno
14.6. Precauciones especiales a observar por los usuarios:  
Etiqueta(s)/Marca(s):   3   
Nombre del Documento de Transporte:    UN3295, HIDROCARBUROS, LÍQUIDOS, 3, GE III

 SECCIÓN 15	INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	

ESTADO REGLAMENTARIO Y LEYES Y REGULACIONES APLICABLES

Listado o exento de la notificación/listado en los siguientes inventarios químicos:   AICS, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TCSI

La siguiente sustancia (s) en este producto está (n) identificado por el número CAS (que se muestra en los países que no están sujetos a la regulación REACH.
Nombre	CAS	
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos,<2% aromáticos	90622-57-4	

15.1. NORMATIVAS/LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

Directivas y Regulaciones de la UE aplicables: 
 
               1907/2006 [... relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos... y enmiendas al mismo]
               98/24/CE [... relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo ...]. Consultar en la Directiva los detalles de requisitos.
               1272/2008 [sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas..y enmiendas a ello]

15.2. VALORACIÓN DE SEGURIDAD QUÍMICA

Información REACH:  Se ha llevado a cabo una Evaluación de Seguridad Química para una o más sustancias presentes en el material.

SECCIÓN 16	OTRA INFORMACIÓN	

USOS IDENTIFICADOS:
Fabricación de la sustancia (PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, SU10, SU3, SU8, SU9)
Distribución de la sustancia (PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, SU3, SU8, SU9)
Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y mezclas (PROC1, PROC14, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, SU10, SU3)
Uso en laboratorios - Industrial (PROC15, SU3)
Uso en laboratorios - Profesional (PROC15, SU22)

REFERENCIAS:   Fuentes de información usadas en la elaboración de esta FDS:

Lista de abreviaturas y acrónimos que se podrían utilizar (aunque no necesariamente se utilizan) en esta ficha de datos de seguridad:
Acrónimo	Texto completo	
N/A	No es aplicable	
N/D	No determinado	
NE	No se ha establecido	
COV	Compuesto Orgánico Volátil	
AICS	Inventario australiano de sustancias químicas	
AIHA WEEL	Límites de exposición ambiental en el lugar de trabajo de la Asociación Americana de Higienistas Industriales	
ASTM	ASTM Internacional, inicialmente conocida como Sociedad americana de pruebas y materiales (American Society for Testing and Materials, ASTM)	
DSL	Lista de sustancias domésticas (Canadá)	
EINECS	Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes	
ELINCS	Lista europea de sustancias químicas notificadas	
ENCS	Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas	
IECSC	Inventario chino de sustancias químicas existentes	
KECI	Inventario coreano de sustancias químicas existentes	
NDSL	Lista de sustancias no domésticas (Canadá)	
NZIoC	Inventario de sustancias químicas de Nueva Zelanda	
PICCS	Inventario filipino de productos y sustancias químicas	
TLV	Valor umbral límite (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)	
TSCA	Ley de Control de Sustancias Tóxicas (inventario estadounidense)	
UVCB	Sustancias de composición variable o desconocida, productos de reacción compleja o materiales biológicos	
LC	Concentración Letal	
LD	Dosis Letal	
LL	Carga Letal	
EC	Concentración Efectiva	
EL	Carga Efectiva	
NOEC	Concentración de Efecto No Observable	
NOELR	Ratio de Carga de Efecto No Observable	

CLAVE LOS CÓDIGOS-H RECOGIDOS EN LAS SECCIÓN 3 DE ESTE DOCUMENTO (a título informativo únicamente):
Flam. Liq. 3 H226: Líquido y vapores inflamables; Líquido inflamable, Cat
Asp. Tox. 1 H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias; Aspiración, Cat
[Skin Irrit. 3 H316]: Provoca una leve irritación cutánea; Corrosión/Irritación cutánea, Cat
EUH066: La exposición repetida puede ocasionar sequedad o agrietamiento de la piel.

ESTA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ENGLOBA LAS SIGUIENTES REVISIONES:
Cambios de la Revisión:
Sección 14: Nombre del Documento de Transporte Información modificada.
Sección 01: Uso Previsto del Producto - Encabezado Información modificada.
Sección 12: Tabla de Toxicidad medioambiental en la sección 12 Información modificada.
Sección 9: Punto de Inflamación ºC(ºF) Información modificada.
Sección 14: Nombre Propio de Embarque Información modificada.
Sección 14: Nombre Propio de Embarque Información modificada.
Sección 14: Nombre Propio de Embarque Información modificada.

  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La información y recomendaciones contenidas en la presente son,  en conocimiento y opinión de ExxonMobil, precisas y fiables a fecha de lo ocurrido. Puede ponerse en contacto con ExxonMobil con el fin de asegurarse de este documento es el más reciente disponible por parte de ExxonMobil.  La información y las recomendaciones se ofrecen para la verificación y consideración por parte del usuario. Es responsabilidad de éste verificarlas como correctas y adecuadas para su uso previsto. Si el comprador reenvasa este producto, es responsabilidad del usuario asegurarse de que el envase  incluye información adecuada sobre salud, seguridad y/o cualquier otro tipo de información. Debería darse  avisos apropiados y procedimientos de manejo seguro a los manipuladores y usuarios. La modificación y/o alteración de este documento está estrictamente prohibida. Excepto al alcance requerido por ley, la renovación o retransmisión de este documento, por completo o de forma parcial, no está permitida. El término "ExxonMobil", es usado por conveniencia, y puede incluir cualquiera o mas de ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation o cualquiera de las afiliadas en las que mantengan algún tipo de interés.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sólo para uso interno		
 MHC:  1A, 0, 0, 0, 2, 0	 	

 DGN:  LAB2588HES  (1013518)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO	

Sección 1 Título Escenario de Exposición.	
Título:  	
Fabricación de la sustancia	
descriptor de uso	
sector(es) de uso	SU10, SU3, SU8, SU9	
Categorías de proceso	PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b	
Categorias de liberación mediambiental	ERC1, ERC4	
Categoría Específica de Liberación Ambiental		
Tener en cuenta procesos, ejercicios, actividades	
Producción de sustancias o uso como producto intermedio, producto químico de proceso o producto de extracción. Incluye reciclar/recuperación, transporte, almacenamiento, mantenimiento y carga (incluido barco marítimo/fluvial, vehículo de carretera/sobre carriles y contenedor para granel).	
Sección 2 Condiciones operacionales y medidas de gestión del riesgo	
Seccióm 2.1 Control de la exposición del trabajador	
Características del producto	
Líquido	
Duración, frecuencia y cantidad	
Abarca exposiciones diarias de 8 horas (a menos que se establezca algo diferente) [G2] 
Abarca un porcentaje de sustancia en el producto de 100% [G13] 	
otras condiciones de operación referente a la exposición de empleados	
Se asume que el estandar básico bueno de higiene ocupacional está implantado [G1] 	
Escenarios Contributivos / Medidas Específicas de Manejo de Riesgo y Condiciones de Operación
(controles requeridos solamente para demostrar el uso seguro listado)	
Medidas generales (Riesgo por Aspiración) 
La frase de riesgo H304 (Puede ser mortal si se ingiere y penetra por las vías respiratorias) se refiere a la posibilidad de aspiración, un riesgo no cuantificable determinadoa por las propiedades físico-químicas (ej: viscosidad) que pueden ocurrir durante la ingestión y también si se vomita después de la ingestión. Un DNEL no puede derivarse. Los riesgos de los peligros físico-químicoas de las sustancias se pueden controlar mediante la aplicación de medidas de gestión de riesgos. Para las sustancias clasificadas como H304, las siguientes medidas deben aplicarse para controlar el riesgo de aspiración. No ingerir. Si se ingiere,  buscar atención médica inmediata. NO provocar el vómito.
Medidas generales (Líquido Inflamable) 
Los riesgos  procedentes de peligros fisicoquímicos de sustancias, tales como la inflamabilidad o explosividad pueden ser controlados implantando medidas de gestión del riesgo en el lugar de trabajo. Se recomienda cumplir con la Directiva ATEX 2014/34/UE. En base a la implantación de una selección de medidas de gestión del riesgo durante la manipulación y almacenamiento para los usos intencionados, el riesgo puede considerarse como controlado a un nivel aceptable. Usar en sistemas contenidos. Evitar fuentes de ignición – No fumar. Manipular en una zona bien ventilada para evitar la formación de una atmósfera explosiva. Usar equipo y sistemas de protección aprobados para sustancias inflamables. Restringir  velocidad durante el bombeo para evitar la generación de descarga electrostática. Conectar a tierra y equipo de recepción. Usar herramientas que no desprendan chispas al trabajar con ellas. Cumplir con las reglamentaciones relevantes nacionales/Internacionales. Revisar la FDS para información adicional.	
Sección 2.2 Control de la exposición medioambiental	
Características del producto	
No es aplicable	
Duración, frecuencia y cantidad	
No es aplicable	
Factores medioambientales no influenciados por la gestión del riesgo	
No es aplicable	
otras condiciones de operación referente a la exposición del medio ambiente	
No es aplicable	
Condiciones técnicas y medidas en el nivel de proceso (fuente) para evitar las liberaciones	
No es aplicable	
Condiciones técnicas del lugar y medidad para reducción y limitación de puesta libre, emisión de aire y liberaciones en el suelo	
No es aplicable	
Las medidas de organización para prevenir/limitar la liberación desde el sitio	
No es aplicable	
Condiciones y medidas en relación a las plantas depuradoras municipales	
No es aplicable	
Condiciones y medidas para tratamiento externo de eliminación de residuos	
No es aplicable	
Condiciones y medidas reciclaje de desechos externo	
No es aplicable	
Sección 3 Estimación de la Exposición	
3.1 Salud	
No es aplicable	
3.2 Medio Ambiente	
No es aplicable	
Sección 4 Guía para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición	
4.1 Salud	
Los datos disponibles sobre peligros no apoyan la necesidad de establecer un DNEL para otros efectos en la salud. [G36] 
Las Medidas de Gestión del Riesgo se basan en la caracterización del riesgo qualitativa. [G37] 	
4.2 Medio Ambiente	
No es aplicable	

Sección 1 Título Escenario de Exposición.	
Título:  	
Distribución de la sustancia	
descriptor de uso	
sector(es) de uso	SU3, SU8, SU9	
Categorías de proceso	PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9	
Categorias de liberación mediambiental	ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6A, ERC6B, ERC6C, ERC6D, ERC7	
Categoría Específica de Liberación Ambiental		
Tener en cuenta procesos, ejercicios, actividades	
Carga (incluyendo carga en buques/barcazas, carretera/ferrocarril y IBC) y re-envasado (incluyendo bidones y pquetes pequeños) de la sustancia, incluyendo su muestreo, almacenamiento, descarga, distribución y actividades de laboratorio asociadas.	
Sección 2 Condiciones operacionales y medidas de gestión del riesgo	
Seccióm 2.1 Control de la exposición del trabajador	
Características del producto	
Líquido	
Duración, frecuencia y cantidad	
Abarca exposiciones diarias de 8 horas (a menos que se establezca algo diferente) [G2] 
Abarca un porcentaje de sustancia en el producto de 100% [G13] 	
otras condiciones de operación referente a la exposición de empleados	
Se asume que el estandar básico bueno de higiene ocupacional está implantado [G1] 	
Escenarios Contributivos / Medidas Específicas de Manejo de Riesgo y Condiciones de Operación
(controles requeridos solamente para demostrar el uso seguro listado)	
Medidas generales (Riesgo por Aspiración) 
La frase de riesgo H304 (Puede ser mortal si se ingiere y penetra por las vías respiratorias) se refiere a la posibilidad de aspiración, un riesgo no cuantificable determinadoa por las propiedades físico-químicas (ej: viscosidad) que pueden ocurrir durante la ingestión y también si se vomita después de la ingestión. Un DNEL no puede derivarse. Los riesgos de los peligros físico-químicoas de las sustancias se pueden controlar mediante la aplicación de medidas de gestión de riesgos. Para las sustancias clasificadas como H304, las siguientes medidas deben aplicarse para controlar el riesgo de aspiración. No ingerir. Si se ingiere,  buscar atención médica inmediata. NO provocar el vómito.
Medidas generales (Líquido Inflamable) 
Los riesgos  procedentes de peligros fisicoquímicos de sustancias, tales como la inflamabilidad o explosividad pueden ser controlados implantando medidas de gestión del riesgo en el lugar de trabajo. Se recomienda cumplir con la Directiva ATEX 2014/34/UE. En base a la implantación de una selección de medidas de gestión del riesgo durante la manipulación y almacenamiento para los usos intencionados, el riesgo puede considerarse como controlado a un nivel aceptable. Usar en sistemas contenidos. Evitar fuentes de ignición – No fumar. Manipular en una zona bien ventilada para evitar la formación de una atmósfera explosiva. Usar equipo y sistemas de protección aprobados para sustancias inflamables. Restringir  velocidad durante el bombeo para evitar la generación de descarga electrostática. Conectar a tierra y equipo de recepción. Usar herramientas que no desprendan chispas al trabajar con ellas. Cumplir con las reglamentaciones relevantes nacionales/Internacionales. Revisar la FDS para información adicional.	
Sección 2.2 Control de la exposición medioambiental	
Características del producto	
No es aplicable	
Duración, frecuencia y cantidad	
No es aplicable	
Factores medioambientales no influenciados por la gestión del riesgo	
No es aplicable	
otras condiciones de operación referente a la exposición del medio ambiente	
No es aplicable	
Condiciones técnicas y medidas en el nivel de proceso (fuente) para evitar las liberaciones	
No es aplicable	
Condiciones técnicas del lugar y medidad para reducción y limitación de puesta libre, emisión de aire y liberaciones en el suelo	
No es aplicable	
Las medidas de organización para prevenir/limitar la liberación desde el sitio	
No es aplicable	
Condiciones y medidas en relación a las plantas depuradoras municipales	
No es aplicable	
Condiciones y medidas para tratamiento externo de eliminación de residuos	
No es aplicable	
Condiciones y medidas reciclaje de desechos externo	
No es aplicable	
Sección 3 Estimación de la Exposición	
3.1 Salud	
No es aplicable	
3.2 Medio Ambiente	
No es aplicable	
Sección 4 Guía para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición	
4.1 Salud	
Los datos disponibles sobre peligros no apoyan la necesidad de establecer un DNEL para otros efectos en la salud. [G36] 
Las Medidas de Gestión del Riesgo se basan en la caracterización del riesgo qualitativa. [G37] 	
4.2 Medio Ambiente	
No es aplicable	

Sección 1 Título Escenario de Exposición.	
Título:  	
Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y mezclas	
descriptor de uso	
sector(es) de uso	SU10, SU3	
Categorías de proceso	PROC1, PROC14, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9	
Categorias de liberación mediambiental	ERC2	
Categoría Específica de Liberación Ambiental		
Tener en cuenta procesos, ejercicios, actividades	
la formulación, envasado y re-envasado de la sustancia y sus mezclas en serie o en operaciones continuas, incluyendo el almacenamiento, moviento de materiales, merzclas, prensado, compresión, paletización, extrusion, empaquetado a gran y pequeña escala, muestreo, mantenimiento y actividadwes de laboratorio asociadas.	
Sección 2 Condiciones operacionales y medidas de gestión del riesgo	
Seccióm 2.1 Control de la exposición del trabajador	
Características del producto	
Líquido	
Duración, frecuencia y cantidad	
Abarca exposiciones diarias de 8 horas (a menos que se establezca algo diferente) [G2] 
Abarca un porcentaje de sustancia en el producto de 100% [G13] 	
otras condiciones de operación referente a la exposición de empleados	
Se asume que el estandar básico bueno de higiene ocupacional está implantado [G1] 	
Escenarios Contributivos / Medidas Específicas de Manejo de Riesgo y Condiciones de Operación
(controles requeridos solamente para demostrar el uso seguro listado)	
Medidas generales (Riesgo por Aspiración) 
La frase de riesgo H304 (Puede ser mortal si se ingiere y penetra por las vías respiratorias) se refiere a la posibilidad de aspiración, un riesgo no cuantificable determinadoa por las propiedades físico-químicas (ej: viscosidad) que pueden ocurrir durante la ingestión y también si se vomita después de la ingestión. Un DNEL no puede derivarse. Los riesgos de los peligros físico-químicoas de las sustancias se pueden controlar mediante la aplicación de medidas de gestión de riesgos. Para las sustancias clasificadas como H304, las siguientes medidas deben aplicarse para controlar el riesgo de aspiración. No ingerir. Si se ingiere,  buscar atención médica inmediata. NO provocar el vómito.
Medidas generales (Líquido Inflamable) 
Los riesgos  procedentes de peligros fisicoquímicos de sustancias, tales como la inflamabilidad o explosividad pueden ser controlados implantando medidas de gestión del riesgo en el lugar de trabajo. Se recomienda cumplir con la Directiva ATEX 2014/34/UE. En base a la implantación de una selección de medidas de gestión del riesgo durante la manipulación y almacenamiento para los usos intencionados, el riesgo puede considerarse como controlado a un nivel aceptable. Usar en sistemas contenidos. Evitar fuentes de ignición – No fumar. Manipular en una zona bien ventilada para evitar la formación de una atmósfera explosiva. Usar equipo y sistemas de protección aprobados para sustancias inflamables. Restringir  velocidad durante el bombeo para evitar la generación de descarga electrostática. Conectar a tierra y equipo de recepción. Usar herramientas que no desprendan chispas al trabajar con ellas. Cumplir con las reglamentaciones relevantes nacionales/Internacionales. Revisar la FDS para información adicional.	
Sección 2.2 Control de la exposición medioambiental	
Características del producto	
No es aplicable	
Duración, frecuencia y cantidad	
No es aplicable	
Factores medioambientales no influenciados por la gestión del riesgo	
No es aplicable	
otras condiciones de operación referente a la exposición del medio ambiente	
No es aplicable	
Condiciones técnicas y medidas en el nivel de proceso (fuente) para evitar las liberaciones	
No es aplicable	
Condiciones técnicas del lugar y medidad para reducción y limitación de puesta libre, emisión de aire y liberaciones en el suelo	
No es aplicable	
Las medidas de organización para prevenir/limitar la liberación desde el sitio	
No es aplicable	
Condiciones y medidas en relación a las plantas depuradoras municipales	
No es aplicable	
Condiciones y medidas para tratamiento externo de eliminación de residuos	
No es aplicable	
Condiciones y medidas reciclaje de desechos externo	
No es aplicable	
Sección 3 Estimación de la Exposición	
3.1 Salud	
No es aplicable	
3.2 Medio Ambiente	
No es aplicable	
Sección 4 Guía para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición	
4.1 Salud	
Los datos disponibles sobre peligros no apoyan la necesidad de establecer un DNEL para otros efectos en la salud. [G36] 
Las Medidas de Gestión del Riesgo se basan en la caracterización del riesgo qualitativa. [G37] 	
4.2 Medio Ambiente	
No es aplicable	

Sección 1 Título Escenario de Exposición.	
Título:  	
Uso en laboratorios - Industrial	
descriptor de uso	
sector(es) de uso	SU3	
Categorías de proceso	PROC15	
Categorias de liberación mediambiental	ERC4	
Categoría Específica de Liberación Ambiental		
Tener en cuenta procesos, ejercicios, actividades	
Uso de la substancia en la disposición del laboratorio, incluyendo las transferencias del material y la limpieza del equipo.	
Sección 2 Condiciones operacionales y medidas de gestión del riesgo	
Seccióm 2.1 Control de la exposición del trabajador	
Características del producto	
Líquido	
Duración, frecuencia y cantidad	
Abarca exposiciones diarias de 8 horas (a menos que se establezca algo diferente) [G2] 
Abarca un porcentaje de sustancia en el producto de 100% [G13] 	
otras condiciones de operación referente a la exposición de empleados	
Se asume que el estandar básico bueno de higiene ocupacional está implantado [G1] 	
Escenarios Contributivos / Medidas Específicas de Manejo de Riesgo y Condiciones de Operación
(controles requeridos solamente para demostrar el uso seguro listado)	
Medidas generales (Riesgo por Aspiración) 
La frase de riesgo H304 (Puede ser mortal si se ingiere y penetra por las vías respiratorias) se refiere a la posibilidad de aspiración, un riesgo no cuantificable determinadoa por las propiedades físico-químicas (ej: viscosidad) que pueden ocurrir durante la ingestión y también si se vomita después de la ingestión. Un DNEL no puede derivarse. Los riesgos de los peligros físico-químicoas de las sustancias se pueden controlar mediante la aplicación de medidas de gestión de riesgos. Para las sustancias clasificadas como H304, las siguientes medidas deben aplicarse para controlar el riesgo de aspiración. No ingerir. Si se ingiere,  buscar atención médica inmediata. NO provocar el vómito.
Medidas generales (Líquido Inflamable) 
Los riesgos  procedentes de peligros fisicoquímicos de sustancias, tales como la inflamabilidad o explosividad pueden ser controlados implantando medidas de gestión del riesgo en el lugar de trabajo. Se recomienda cumplir con la Directiva ATEX 2014/34/UE. En base a la implantación de una selección de medidas de gestión del riesgo durante la manipulación y almacenamiento para los usos intencionados, el riesgo puede considerarse como controlado a un nivel aceptable. Usar en sistemas contenidos. Evitar fuentes de ignición – No fumar. Manipular en una zona bien ventilada para evitar la formación de una atmósfera explosiva. Usar equipo y sistemas de protección aprobados para sustancias inflamables. Restringir  velocidad durante el bombeo para evitar la generación de descarga electrostática. Conectar a tierra y equipo de recepción. Usar herramientas que no desprendan chispas al trabajar con ellas. Cumplir con las reglamentaciones relevantes nacionales/Internacionales. Revisar la FDS para información adicional.	
Sección 2.2 Control de la exposición medioambiental	
Características del producto	
No es aplicable	
Duración, frecuencia y cantidad	
No es aplicable	
Factores medioambientales no influenciados por la gestión del riesgo	
No es aplicable	
otras condiciones de operación referente a la exposición del medio ambiente	
No es aplicable	
Condiciones técnicas y medidas en el nivel de proceso (fuente) para evitar las liberaciones	
No es aplicable	
Condiciones técnicas del lugar y medidad para reducción y limitación de puesta libre, emisión de aire y liberaciones en el suelo	
No es aplicable	
Las medidas de organización para prevenir/limitar la liberación desde el sitio	
No es aplicable	
Condiciones y medidas en relación a las plantas depuradoras municipales	
No es aplicable	
Condiciones y medidas para tratamiento externo de eliminación de residuos	
No es aplicable	
Condiciones y medidas reciclaje de desechos externo	
No es aplicable	
Sección 3 Estimación de la Exposición	
3.1 Salud	
No es aplicable	
3.2 Medio Ambiente	
No es aplicable	
Sección 4 Guía para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición	
4.1 Salud	
Los datos disponibles sobre peligros no apoyan la necesidad de establecer un DNEL para otros efectos en la salud. [G36] 
Las Medidas de Gestión del Riesgo se basan en la caracterización del riesgo qualitativa. [G37] 	
4.2 Medio Ambiente	
No es aplicable	

Sección 1 Título Escenario de Exposición.	
Título:  	
Uso en laboratorios - Profesional	
descriptor de uso	
sector(es) de uso	SU22	
Categorías de proceso	PROC15	
Categorias de liberación mediambiental		
Categoría Específica de Liberación Ambiental		
Tener en cuenta procesos, ejercicios, actividades	
Uso de cantidades pequeñas en los entornos de laboratorios incluida la transferencia de materiales y limpieza de equipamiento, incluído la transferencia de material y la limpieza de la instalación.	
Sección 2 Condiciones operacionales y medidas de gestión del riesgo	
Seccióm 2.1 Control de la exposición del trabajador	
Características del producto	
Líquido	
Duración, frecuencia y cantidad	
Abarca exposiciones diarias de 8 horas (a menos que se establezca algo diferente) [G2] 
Abarca un porcentaje de sustancia en el producto de 100% [G13] 	
otras condiciones de operación referente a la exposición de empleados	
Se asume que el estandar básico bueno de higiene ocupacional está implantado [G1] 	
Escenarios Contributivos / Medidas Específicas de Manejo de Riesgo y Condiciones de Operación
(controles requeridos solamente para demostrar el uso seguro listado)	
Medidas generales (Líquido Inflamable) 
Los riesgos  procedentes de peligros fisicoquímicos de sustancias, tales como la inflamabilidad o explosividad pueden ser controlados implantando medidas de gestión del riesgo en el lugar de trabajo. Se recomienda cumplir con la Directiva ATEX 2014/34/UE. En base a la implantación de una selección de medidas de gestión del riesgo durante la manipulación y almacenamiento para los usos intencionados, el riesgo puede considerarse como controlado a un nivel aceptable. Usar en sistemas contenidos. Evitar fuentes de ignición – No fumar. Manipular en una zona bien ventilada para evitar la formación de una atmósfera explosiva. Usar equipo y sistemas de protección aprobados para sustancias inflamables. Restringir  velocidad durante el bombeo para evitar la generación de descarga electrostática. Conectar a tierra y equipo de recepción. Usar herramientas que no desprendan chispas al trabajar con ellas. Cumplir con las reglamentaciones relevantes nacionales/Internacionales. Revisar la FDS para información adicional.	
Sección 2.2 Control de la exposición medioambiental	
Características del producto	
No es aplicable	
Duración, frecuencia y cantidad	
No es aplicable	
Factores medioambientales no influenciados por la gestión del riesgo	
No es aplicable	
otras condiciones de operación referente a la exposición del medio ambiente	
No es aplicable	
Condiciones técnicas y medidas en el nivel de proceso (fuente) para evitar las liberaciones	
No es aplicable	
Condiciones técnicas del lugar y medidad para reducción y limitación de puesta libre, emisión de aire y liberaciones en el suelo	
No es aplicable	
Las medidas de organización para prevenir/limitar la liberación desde el sitio	
No es aplicable	
Condiciones y medidas en relación a las plantas depuradoras municipales	
No es aplicable	
Condiciones y medidas para tratamiento externo de eliminación de residuos	
No es aplicable	
Condiciones y medidas reciclaje de desechos externo	
No es aplicable	
Sección 3 Estimación de la Exposición	
3.1 Salud	
No es aplicable	
3.2 Medio Ambiente	
No es aplicable	
Sección 4 Guía para comprobar el cumplimiento con el escenario de exposición	
4.1 Salud	
Los datos disponibles sobre peligros no apoyan la necesidad de establecer un DNEL para otros efectos en la salud. [G36] 
Las Medidas de Gestión del Riesgo se basan en la caracterización del riesgo qualitativa. [G37] 	
4.2 Medio Ambiente	
No es aplicable