1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA
1.1 Información del Producto

	Nombre comercial del producto
Permanganato Potásico FREE FLOWING 
	
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso de la sustancia/mezcla
	<** Phrase language not available: [ ES ] CUST - 100000000010755 **>	
	Producto químico del tratamiento del agua	
	Restricciones recomendadas del uso	
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
	Kemira Oyj
P.O. Box 33000101  HELSINKI Finlandia
Teléfono+358108611, Telefax. +358108621124
ProductSafety.FI.Helsinki@kemira.com

1.4 Teléfono de emergencia
	
Carechem 24 International: +44 (0) 1235 239 670	
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación de acuerdo con las Directivas de la UE 67/548/CEE ó 1999/45/CEComburente, Nocivo, Peligroso para el medio ambiente;  Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. También nocivo por ingestión. Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

2.2 Elementos de la etiqueta

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:
7722-64-7	Permanganato potásico	

Otros datos	:	El producto está clasificado y etiquetado de acuerdo con las directrices de la UE o las respectivas leyes nacionales.
	
2.3 Otros peligros

	
	
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
3.2 Mezclas

Número CAS/UE/Número de registro REACH	Nombre químico de la sustancia	Concentración	Clasificación de conformidad con el Reglamento (UE) 1272/2008	Clasificación de acuerdo con las Directivas de la UE 67/548/CEE ó 1999/45/CE	
7722-64-7
231-760-3
Permanganato potásico >=98 %  	Ox. Sol. Categoría 2,H272
Acute Tox. Categoría 4,H302
Aquatic Acute Categoría 1,H400
Aquatic Chronic Categoría 1,H410
	 O ,R 8
 Xn ,R22
 N ,R50, R53

4. PRIMEROS AUXILIOS
4.1 Descripción de los primeros auxilios
Recomendaciones generales	Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico. 	
Inhalación	Sacar el accidentado de la zona contaminada y trasladarle al aire
libre. 	
Contacto con la piel	Lávese inmediatamente con agua abundante. Lavar la ropa contaminada con abundante agua para evitar que se incendie.	
Contacto con los ojos	Enjuagar cuidadosamente con abundante agua, también debajo de los párpados. No restregarse los ojos, causa irritación. Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.	
Ingestión	Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. No provocar el vómito Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.	
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1 Medios de extinción

Medios de extinción	:  	Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.	

5.3 Medidas especiales de protección para los bomberos
	Use ropa de protección completa y aparato de respiración autónomo. 	

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
	Evite el contacto de la sustancia con la piel, ojos o ropa. Utilícese equipo de protección individual. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Mantener lejos de materiales incompatibles.	
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
	No verter al suelo, agua superficial o aguas subterráneas. 	
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza
	Barrer y recoger dentro de recipientes apropiados para su eliminación. Debe ser eliminado como la basura	
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1 Precauciones para una manipulación segura
	Mantener  lejos del calor y de las llamas. Evite la formación de polvo durante Use protección respiratoria si fuese necesario Mantener lejos de materiales incompatibles.	
Indicaciones para la protección contra incendio y explosión:
	Mantener lejos de las fuentes de ignición Manténgase lejos de materias combustibles.	
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
	Manténgase lejos de materias combustibles. 	
Materias que deben evitarse:
	Ácidos fuertes, Alcoholes, Materiales orgánicos, Materiales oxidables	
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Valores límite de la exposición

8.2 Controles de la exposición

8.2.1 Controles técnicos apropiados
	Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 	
8.2.2 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal
Protección de las manos	
	Material del guante: Guantes de goma o plástico, Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto. 	
Protección de los ojos	Colóquese correctamente las gafas de seguridad o la pantalla facial. Frasco lavador de ojos con agua pura	
Protección de la piel y del cuerpo
	Use ropa de seguridad si fuese necesario 	
Protección respiratoria	En caso de ventilación insuficiente colocarse el equipo protección respiratoria. Tipo de Filtro recomendado: Mascarilla de media cara con filtro tipo P2 para partículas (Norma Europea 143).	

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Información general (aspecto, olor) 
Estado físico	sólido, polvo

Color	violeta oscuro, o, verde oscuro
	
Olor	inodoro

Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente
pH	6,1 (10 g/l, 20 °C)	
Punto de inflamación	
no aplicable	
Inflamabilidad (sólido, gas) 	Mantener la combustión 	

Propiedades explosivas:
Densidad	3,703 gcm³ ( 20 °C)	

Solubilidad(es):
Solubilidad en agua	64 g/l	
Solubilidad grasa (solvente - aceite debe ser especificado)	
insoluble	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	
no aplicable, compuesto inorgánico	
 
Comburente	
Fuerte oxidante

9.2 Otros datos

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1 Reactividad
10.2 Estabilidad química
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Reacciones peligrosas	:	Reacciona violentamente con ácidos.
<** Phrase language not available: [ ES ] CUST - 100000000009350 **>
Acido sulfúrico
	
10.4 Condiciones que deben evitarse
10.5 Materiales incompatibles
Materias que deben evitarse	:	Ácidos fuertes
Alcoholes
Materiales orgánicos
Materiales oxidables
	
10.6 Productos de descomposición peligrosos

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda

Nocivo por ingestión. 

Irritación y corrosión 
Piel: 
No clasificado como irritante para la piel. Puede causar manchas en la piel  	

Ojos: 
No está clasificado como irritante para los ojos. No restregarse los ojos, causa irritación.  	

Sensibilización

No sensibilizante.  	

Toxicidad a largo plazo 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1 Toxicidad

12.2 Persistencia y degradabilidad

12.3 Potencial de bioacumulación
Coeficiente de reparto n-octanol/agua: no aplicable, compuesto inorgánico	
12.4.Movilidad en el suelo
Movilidad
Solubilidad en agua: 64 g/l

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

12.6 Otros efectos adversos
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Producto	Clasificados como residuos peligrosos.Debe ser eliminado conforme a regulaciones locales y nacionales.	
Envases contaminados	Clasificados como residuos peligrosos. Debe ser eliminado conforme a regulaciones locales y nacionales. 	
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
14.1 Número ONU	1490	
Transporte por carretera 
Descripción de los productos:		
14.2Designación oficial de transporte de las Naciones UnidasPERMANGANATO DE POTASIO (Permanganato potásico  )	
14.3 Clase	5.1	
14.4 Grupo embalaje:II	
Código de riesgo	50	
Etiquetas ADR/RID:	5.1 	

Transporte marítimoIMDG:
Descripción de los productos:
14.2Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	UN1490, POTASSIUM PERMANGANATE (Potassium permanganate )  	
14.3 Clase:	5.1	
14.4 Grupo embalaje:	II	
Etiquetas IMDG:	5.1 	
14.5 Environmentally Hazardous:		

Transporte aéreo ICAO/IATA:
Descripción de los productos	
14.2Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	UN1490, Potassium permanganate (Potassium permanganate )	
14.3 Clase:	5.1	
14.4 Grupo embalaje:	II	
Etiquetas ICAO:	5.1 	
14.6 Precauciones particulares para los usuarios
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

15.2 Evaluación de la seguridad química
16. OTRA INFORMACIÓN
Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.H272	Puede agravar un incendio; comburente.	
H302	Nocivo en caso de ingestión.	
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.	
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.	
Texto de las frases-R mencionadas en la Sección 3R 8	Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.	
R22	Nocivo por ingestión.	
R50	Muy tóxico para los organismos acuáticos.	
R53	Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.	
Consejos relativos a la formación
	
Otros datos
	
Fuentes de los principales datos utilizados para elaborar la ficha
	
Adiciones, Eliminaciones, Revisiones