1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa
Cortymol* LD 6039

uso: agente auxiliar / agente de acabado para la industria del cuero

Empresa:
BASF Curtex S.A.
Carretera del Medio, 219
E-08907 L'Hospitalet
Teléfono: (+34) 93 261 61 00
Telefax número: (+34) 93 261 61 09

Información en caso de urgencia:
Teléfono: (+34) 93 261 6100
Emergency Call Center
Fire Brigade/Bomberos BASF Tarragona
Tel.:  (+34) 977 256 200       Fax: (+34) 977 540 512

2. Composición/Información sobre los componentes
Descripción Química

biocida

Preparado en base a: 
2,5-Dimethyl-1,3,5-2H-tetrahydrothiodiazin-2-thione

Sustancias peligrosas

Dazomet
Contenido (W/W): >= 96 % - <= 98 %
Número CE: 208-576-7
Número INDEX: 613-008-00-X
Símbolo(s) de peligrosidad: Xn, N
Frase(s) - R: 22, 36, 50/53

En el caso que se mencionen sustancias peligrosas, en el capítulo 16 figura la indicación detallada de los símbolos de peligrosidad y las frases R.

3. Identificación de los peligros
Nocivo por ingestión.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

4. Medidas de primeros auxilios
Indicaciones generales:
Evitar el contacto con la piel, ojos, vestimenta. Cambiarse la ropa manchada. En caso de malestar : Consulte al médico. Mostrar al médico el envase, la etiqueta y/o la Hoja de Seguridad. 

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica. 

Tras contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón. En caso de irritación, acuda al médico. 

Tras contacto con los ojos:
Lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante al menos 15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo. 

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua, buscar ayuda médica. Provocar el vómito, sólo por indicación del Centro de Toxiicología o delmédico. No provocar nunca el vómito o suministrar algo por la boca, cuando la víctima está inconsciente o padece calambres. 

Indicaciones para el médico:
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico. 

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción adecuados: 
agua nebulizada, espuma, medios de extinción en seco

Riesgos especiales: 
monóxido de carbono, óxidos de azufre, oxidos de nitrógeno
En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse. 

Vestimenta de protección especial: 
Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección. 

Información adicional: 
En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes. 

6. Medidas en caso de vertido accidental
Medidas de protección para las personas:
Evite la formación de polvo. Llevar ropa de protección personal. 

Medidas de protección para el medio ambiente:
Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. 

Método para la limpieza/recogida:
Para pequeñas cantidades: Utilícese equipo mecánico de manipulación. 
Para grandes cantidades: Utilícese equipo mecánico de manipulación. 
Evitar la formación de polvo. Efectuar los trabajos de limpieza llevando protección respiratoria. Eliminar el material recogido de forma reglamentaria. Recolectar los residuos en contenedores adecuados, etiquetados y cerrados. 

7. Manipulación y almacenamiento
Manipulación
Proteger de la humedad. Evite la formación de polvo. Mantener el almacén y el lugar de trabajo con una buena aireación/ventilación. 

Protección contra incendio/explosión:
Evite la formación de polvo. Evita residuo pulverulento. En presencia de aire el polvo puede formar una mezcla explosiva. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Extintor accesible. 

Almacenamiento
Separar de alimentos, bebidas y piensos. 
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Proteger de la humedad. Conservar alejado del calor. Proteger de la irradiación solar directa. 

Estabilidad durante el almacenamiento:
Periodo de almacenamiento: 60 Meses

Proteger de temperaturas superiores a: 40 °C
Se pueden modificar las propiedades del producto, si la sustancia/el producto se almacena durante un período prolongado de tiempo a temperaturas superiores a las indicadas.

8. Controles de la exposición / Protección personal

Equipo de protección personal
Protección de las vías respiratorias:
Protección de las vías respiratorias en caso de formación de aerosol/polvo inhalable. Protección de las vías respiratorias en caso de ventilación insuficiente. Filtro de partículas tipo P2 ó FFP2 (eficacia media para partículas sólidas y líquidas, p.ej. EN 143, 149). 

Protección de las manos:
Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN 374) y también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN 374): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (035 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros.

Protección de los ojos:
gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (EN 166)

Protección corporal:
Escoger protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección contra productos químicos (según DIN-EN 465)

Medidas generales de protección y de higiene:
Para la manipulación de productos fitosanitarios en envases destinados al usuario final, se han de tener en consideración las recomendaciones de uso. Se recomienda llevar indumentaria de trabajo cerrada. Evitar el contacto con la piel, ojos, vestimenta. Cambiarse la ropa manchada. Guardar por separado la ropa de trabajo. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Durante el trabajo no comer, beber, fumar, inhalar intensamente. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 

9. Propiedades físicas y químicas
Estado físico: 	microgranulado (MG)	
Color: 	blanco	
 	amarillento	
Olor:	característico	

Valor pH:	aprox. 7
(como una dispersión)		

Punto de fusión:	aprox. 104 °C		

Punto de inflamación:	aprox. 93 °C		
Flamabilidad:	no es autoinflamable		
Temperatura de ignición:	270 °C 		
Energía mínima de inflamación:	> 1,3 J		
Propiedades comburentes:	no es comburente		

Peso específico:	650 - 800 kg/m3 		

Solubilidad en agua:	
3,6 g/l 
(20 °C)		

10. Estabilidad y reactividad

Condiciones a evitar:
Evitar humedad atmosférica. 

Descomposición térmica: Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito. 	
Sustancias a evitar: 
agua

Reacciones peligrosas:
Riesgo de explosión por formación de polvo. En contacto con agua o humedad desprende gases tóxicos. 

Productos peligrosos de descomposición:
metil-isotiocianato
La sustancia mencionada se forma a partir de una descomposición sucesiva por efecto de la humedad del aire.

11. Informaciones toxicológicas

DL50/Por ingestión/rata: 519 mg/kg 

CL50/Por inhalación/rata: 8,4 mg/l / 4 h

DL50/dérmica/rata: > 2.000 mg/kg 

Irritación primaria en piel/conejo: no irritante 

Irritación primaria en mucosa/conejo: no irritante 

Sensibilización/cobaya: No sensibilizante en piel según experimentación animal. 

Indicaciones adicionales:

Los datos de toxicidad corresponden a la sustancia activa.
Una incorrecta utilización puede ser perjudicial para la salud.

12. Información ecológica
Ecotoxicidad
Toxicidad en peces:
Oncorhynchus mykiss/CL50 (96 h): > 4,5 - < 10 mg/l 

Invertebrados acuáticos:
Daphnia magna/CE50 (48 h): 0,427 mg/l 

Plantas acuáticas:
Pseudokirchneriella subcapitata/CE50 (72 h): 1,015 mg/l 

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
Pseudomonas putida/CE50 (17 h):  1,8 mg/l 

Persistencia y degradabilidad
Indicaciones para la eliminación

Valoración:	difícil degradación biológica (según criterios OECD)

Demanda química de oxígeno (DQO):  1.270 mg/g 

Demanda biológica de oxígeno (DBO) Periodo de incubación 5 d:  85 mg/g 

Indicaciones adicionales

Más informaciones ecotoxicológicas:
No verter el producto de forma incontrolada en el medio ambiente. 

13. Consideraciones relativas a la eliminación
Debe ser, por ej., depositado en un vertedero controlado o incinerado en una planta adecuada respetando las legislaciones locales.

Envase contaminado:
Los envases contaminados deben vaciarse de forma óptima pudiendo eliminarlos como la sustancia/el producto.

Este envase, una vez vacío, después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso, por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión (SIGFITO)

14. Información relativa al transporte
Transporte por tierra
ADR	:	Clase	9 	
		Grupo de embalaje	III 	
		Número ONU	3077 
		Denominación del producto	SUSTANCIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Contiene: DAZOMET 98%) 

RID	:	Clase	9 	
		Grupo de embalaje	III 	
		Número ONU	3077 
		Denominación del producto	SUSTANCIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Contiene: DAZOMET 98%) 

Transporte interior por barco
ADNR	:	Clase	9 	
		Grupo de embalajeIII 
		Número ONU	3077 
		Denominación del producto	SUSTANCIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Contiene: DAZOMET 98%) 

Transporte marítimo por barco
IMDG/GGVSee	:	Clase	9	
		Grupo de embalaje	III	
		Número ONU	3077	
		Contaminante marino	YES	
		Nombre técnico correcto	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains DAZOMET 98%) 	

Transporte aéreo
OACI/IATA	:	Clase	9	
		Grupo de embalaje	III	
		Número ONU	3077	
		Nombre técnico correcto	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains DAZOMET 98%) 	

15. Reglamentaciones
Reglamentaciones de la Unión Europea (Etiquetado) / Reglamentaciones nacionales

Directivas de la CE:

Símbolo(s) de peligrosidad
Xn	Nocivo.	
N	Peligroso para el medio ambiente.	

Frase(s) - R
R22	Nocivo por ingestión.	
R50/53	Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.	

Frase(s) - S
S2	Manténgase fuera del alcance de los niños.	
S13	Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.	
S20/21	No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.	
S35	Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.	
S37	Úsense guantes adecuados.	
S46	En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.	
S57	Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.	

Clasificación/etiquetado conforme a la reglamentación española:

Símbolo(s) de peligrosidad
Xn	Nocivo.	
N	Peligroso para el medio ambiente.	

Frase(s) - R
R22	Nocivo por ingestión.	
R36	Irrita los ojos.	

Frase(s) - S
S2	Manténgase fuera del alcance de los niños.	
S13	Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.	
S22	No respirar el polvo.	
S24	Evítese el contacto con la piel.	
S36/37	Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.	
S38	En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.	
S45	En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).	

Uso del producto reservado para agricultores o aplicadores.

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: DAZOMET

Otras reglamentaciones

Para el usuario de este producto fitosanitario es válido: 'A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.' (Directiva 1999/45/CE, Artículo 10, n°1.2)

Registro de Productos FitoSanitarios Nº 11.736

16. Otras informaciones

informaciones sobre el uso previsto: Este producto es de calidad técnica, por lo que solamente esta previsto su uso industrial, mientras no se especifique o acuerde lo contrario. Esto incluye los usos citados y recomendados. Otras aplicaciones previstas deberían ser comentadas con el proveedor. Sobre todo se refiere a la utilización de los productos por el público en general, la cual esta regulada por reglamentaciones o normas específicas.  

Indicaciones detalladas de los símbolos de peligrosidad y las frases R que están indicados en los capítulos 2 y 3:
Xn 	Nocivo.
N 	Peligroso para el medio ambiente.
22 	Nocivo por ingestión.
36 	Irrita los ojos.
50/53 	Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y no representan una garantía de las propiedades. El receptor de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes.